**Leistungsverzeichnis relumat**

Brettprofil Datum:

**Pos. Leistungsbeschreibung**

01..… Brettprofile liefern und einbauen

Brettprofile aus Recyclingkunststoff, Vollmaterial,

liefern und gemäß Verlegeplan einbauen.

Breite: 16,0 cm

Stärke: 4,0 cm

Länge: 300 cm (Alternativ: 100/150/200/250)

Farbe: mischgrau (Alternativ braun) bitte wählen

Fabrikat: relumat Brettprofil

Eigenschaften: witterungs- u. frostbeständig,

keine Kapillarwirkung,

wartungs- u. verrottungsfrei,

riss- und splitterfrei,

resistent gegen Süß- und Salzwasser, Fette, Säuren, Laugen u. Salze,

toxisch unbedenklich, nicht ein- oder auslaugend,

problemlos wieder recycelbar

Hersteller: Reluma International GmbH

Hirschleithe 10

09518 Großrückerswalde

Tel.: 0 37 35 / 66 81 28 - 0

Fax: 0 37 35 / 66 81 28 - 28

e-mail: [info@reluma.de](mailto:info@reluma.de)

Internet: [www.reluma.de](http://www.reluma.de)

**EP GP**

Anzahl: Stück (oder lfm) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €