**Leistungsverzeichnis relumat**

Rechteckprofil Datum:

**Pos. Leistungsbeschreibung**

01..… Rechteckprofile liefern und einbauen

Rechteckprofile aus Recyclingkunststoff, Vollmaterial,

liefern und gemäß Verlegeplan einbauen.

Abmaße: 24,0 cm

18,0 cm

Länge: 600 cm

(Alternativ: 100/150/200/250/300/350/400/450/500/550)

Farbe: mischgrau (Alternativ braun) bitte wählen

Fabrikat: relumat Rechteckprofile

Eigenschaften: witterungs- u. frostbeständig,

keine Kapillarwirkung,

wartungs- u. verrottungsfrei,

riss- und splitterfrei,

resistent gegen Süß- und Salzwasser, Fette, Säuren, Laugen u. Salze,

toxisch unbedenklich, nicht ein- oder auslaugend,

problemlos wieder recycelbar

Hersteller: Reluma International GmbH

Hirschleithe 10

09518 Großrückerswalde

Tel.: 0 37 35 / 66 81 28 - 0

Fax: 0 37 35 / 66 81 28 - 28

e-mail: [info@reluma.de](mailto:info@reluma.de)

Internet: [www.reluma.de](http://www.reluma.de)

**EP GP**

Anzahl: Stück (oder lfm) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €